Согласно решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 июля 2017 г. No 83 “О переходных положениях технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017). Все документы соответствия, выданные до вступления в силу технического регламента, действительны лишь до 1 июня 2020 г.

Требования к детским игровым, спортивным площадкам установленные национальными стандартами РФ - ГОСТ Р 52301-2013; ГОСТ Р 52300-2013; ГОСТ Р 52169-2012; ГОСТ Р 55678-2013; ГОСТ Р 55677-2013; ГОСТ Р 52167-2012.

Согласно ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020), статьи 45.1. Содержание правил благоустройства территории муниципального образования введена Федеральным законом от 29.12.2017 N 463-ФЗ

В СМИ появляются данные по нескольким десяткам тысяч случаев ежегодно. 70% известных случаев травматизма составляют падении детей на жёсткую и небезопасную поверхность площадки и элементы оборудования. При ударе головой о такую поверхность вероятность повреждения головного мозга, а иногда и со смертельным исходом составляет 20%.

Наиболее популярные замечания выявленные в ходе мониторинга:

1. Отсутствие информационной таблички с указанием необходимых данных об ответственных лицах, а также правилах и возрастных ограничениях, номерах телефонов экстренных служб;

2. Отсутствие ударопоглащающего покрытия;

3. Наличие на площадки старых, опасных конструкций;

4. Наличие на границе площадки – теплотрасс (менее 3 метров в каждую сторону);

5. Наличие на границы площадки - линий электропередач (менее 2 метров);

6. Расположение площадок для старых накоплений ТКО - менее 20 метров от площадки;

7. Расположение мест стоянки автотранспорта – менее 15 метров от площадки;

8. Наличие незакрепленных элементов игровых конструкций;

9. Отсутствие или аварийное состояние на оборудовании основных элементов конструкции

10. Наличие на поверхности игровой зоны открытых бетонных и металлических элементов.

11. Наличие посторонних предметов – строительного и бытового мусора.

12. Наличие на площадке конструкций из материалов легковоспламеняющимся, опасным и токсичным при горении.

13. Наличие на оборудовании таких элементов как жесткие подвесы – качели;

14. Отсутствие спинки, рукоятки и демпфера на элементах детских игровых форм

15. Отсутствие защитной юбки у карусели если высота от поверхности более 110 см.